天津市交通运输委员会关于2023年G104

京岚线修复养护工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2023年G104京岚线修复养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2023〕51号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2023年G104京岚线修复养护工程立项的批复》（津交发〔2023〕17号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程范围位于武清区和静海区，路段共分为五段，总长59.534公里，现状均为一级公路。

第一段为河北廊坊界（K70+465）至东马圈（K76+989），路段长6.524公里，其中：廊坊界—东马圈镇西，长度5.255公里，横断面布置为1米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1米（土路肩），路基宽29米；东马圈镇西—东马圈镇东，长度1.269公里，横断面布置为2米（人行道）+32米（路面）+2米（人行道），路基宽36米。

第二段为永定新河大桥（K92+616）至嘉园道（K104+864），路段长12.248公里，其中：永定新河大桥—京津科技谷北，长度9.744公里，横断面布置为1.5米（土路肩）+12米（路面）+3米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基宽30米；京津科技谷北—嘉园道，长度2.504公里，横断面布置为3米（人行道）+31米（路面）+3米（人行道），路基宽37米。

第三段为静霸线（K135+644）至津神线（K150+551.006），路段长14.907公里，其中：静霸线—静海环线，长度8.933公里，横断面布置为1.5米（土路肩）+11.25米（路面）+3米（中央分隔带）+11.25米（路面）+1.5米（土路肩），路基宽28.5米；静海环线—津神线，长度5.974公里，横断面布置为1.5米（设施带）+20米（路面）+10米（中央分隔带）+20米（路面）+1.5米（设施带），路基宽53米。

第四段为津神线（K150+551.006）至团大线（K160+337.281），路段长9.786公里，其中：津神线—子牙快速路，长度1.611公里，横断面布置为1.5米（设施带）+16米（路面）+10米（中央分隔带）+16米（路面）+1.5米（设施带），路基宽45米；子牙快速路—团大线，长度8.175公里，横断面布置为0.75米（土路肩）+11.25米（路面）+3米（中央分隔带）+11.25米（路面）+0.75米（土路肩），路基宽27米。

第五段为团大线（K160+337.281）至青县界（K176+406），路段长16.069公里，横断面布置为0.75米（土路肩）+11.25米（路面）+3米（中央分隔带）+11.25米（路面）+0.75米（土路肩），路基宽27米。

目前该路第一段下行方向、第二段和第四段上下行方向、第三段和第五段上行方向存在纵横裂缝、龟裂等主要病害，一定程度上影响公路行驶质量及通行能力。本次对上述路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通及安防设施工程等。

（一）路基路面工程

1. 河北廊坊界—东马圈段下行，长6.524公里

具备长高条件路段：对路面破损部位根据病害程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米泡沫沥青冷再生+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治，未破损部位旧路铣刨1厘米；最后整体加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，车行道长高3厘米。硬路肩接顺处理。不具备长高条件路段：全断面铣刨4厘米旧路结构，对破损部位采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土或18厘米泡沫沥青冷再生+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补处治后，通铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

2.永定新河—嘉园道段，长12.248公里

对路面破损部位根据病害程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治，未破损部位旧路铣刨1厘米，最后加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，车行道长高3厘米。硬路肩接顺处理。

3.静霸线—津神线段上行，长14.907公里

具备长高条件路段：对路面破损部位根据病害程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米泡沫沥青冷再生+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治后，未破损部位旧路铣刨1厘米；最后整体加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，车行道长高3厘米。硬路肩接顺处理。不具备长高条件路段：全断面铣刨5厘米旧路结构，对破损部位采用7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土或18厘米泡沫沥青冷再生+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补处治后，通铺5厘米细粒式改性沥青混凝土。

4.津神线—团大线段，长9.786公里

对路面破损部位根据破损程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米泡沫沥青冷再生+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治，未破损部位旧路铣刨1厘米；最后整体加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，车行道长高3厘米。硬路肩进行接顺处理。

5.团大线—青县界段上行，长16.069公里

具备长高条件路段：对路面破损部位根据破损程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治，未破损部位旧路铣刨1厘米；最后加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，车行道长高3厘米。硬路肩进行接顺处理。

对不具备长高条件路段，全断面铣刨5厘米旧路结构，对破损部位采用7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补处治后，通铺5厘米细粒式改性沥青混凝土。

6.零星路段

对廊坊界—武静线段上行一车道及三车道的局部路段，按现状路面破损程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治。

对静霸线—津神线段下行一车道、三车道及四车道的局部路段，按现状路面破损程度实施5厘米细粒式改性沥青混凝土或7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米细粒式改性沥青混凝土或18厘米水泥稳定碎石+7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治。

7.路基排水

对排水不畅路段增设管道、收水井等排水设施。

（二）桥涵工程

沿线共8座桥梁，分别为排水渠桥、排干渠桥、纪庄子桥、运西排干渠桥、石各庄水渠桥、港团引河桥、南运河大桥、子牙河桥，技术状况评定均为二类。对桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空、伸缩缝损坏等病害部位实施维修，铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

（三）交通及安防设施工程

按照交通安全相关规范，完善沿线交通安全设施，增设中央分隔带护栏，恢复交通量调查点线圈，维修超限站路面等。对沿线两处现状视频监控设施新增枪式、球式摄像机、更换储电池等实施提升。按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009，GB 5768—2022）重新施划交通标线，并补充完善交通标志。

（四）主要工程量

4厘米细粒式改性沥青混凝土117.9万平方米，5厘米细粒式改性沥青混凝土7.6万平方米，7厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土11.2万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土1.1万平方米，18厘米泡沫沥青冷再生3.1万平方米，18厘米水泥稳定碎石1万平方米，检查井、收水井34座，标线5.1万平方米，铣刨旧路结构4.1万立方米，增设护栏10.4万米。

三、工程投资

工程预算总投资16054万元，其中2023年安排资金12800万元，资金来源为2023年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2023年G104京岚线修复养护工程—成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2023年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2023年G104京岚线修复养护工程施工图预算汇总表

天津市交通运输委员会

2023年4月19日

（此件主动公开）

附件

2023年G104京岚线修复养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资(万元)	备注
总投资	16054
一	建筑安装工程费	14616.3
二	工程建设其他费用	970.4
（一）	建设项目管理费	512.5
1	建设单位管理费	198.5
2	建设项目信息化费	33.0
3	工程监理费	168.6
4	设计文件审查费	11.2
5	竣（交）工验收试验检测费	101.2
（二）	研究试验费	35.0
（三）	建设项目前期工作费	346.9
1	勘察设计费	295.5
2	招标代理服务费	31.4
3	专题研究费	20.0
（四）	工程保险费	58.5
（五）	其他相关费用	17.5
1	竣工结（决）算咨询费	17.5
三	预备费	467.3