天津市交通运输委员会关于2023年S121

津榆复线（迎宾路—津芦线）修复养护

工程施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2023年S121津榆复线（迎宾路—津芦线）修复养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2023〕38号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2023年S121津榆复线（迎宾路—津芦线）修复养护工程立项的批复》（津交发〔2023〕29号），经市交通运输委2023年第5次主任办公会审议通过，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程范围为迎宾路（K4+223）至津芦线（K7+009），路段长2.786公里。其中：迎宾路—造甲桥东（K6+067.716）段，长1.845公里，横断面布置为1.5米（土路肩）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基宽15米，现状为二级公路；造甲桥东—津芦线段，长0.941公里，横断面布置为1.5米（设施带）+13.5米（行车道）+3米（中分带）+13.5米（行车道）+1.5米（设施带），路基宽33米，现状为一级公路。本次工程根据病害程度分段对迎宾路—造甲桥东段实施功能性修复养护，对造甲桥东—津芦线段实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通及安防设施工程等。

（一）路基路面工程

1. 迎宾路—造甲桥东，长1.845公里

根据路面破损程度实施4厘米细粒式改性沥青混凝土或6厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土挖补处治。

2.造甲桥东—津芦线，长0.941公里

全幅路面铣刨旧路10厘米，车行道范围内再铣刨旧路18厘米，对下基层破损严重路段换填18厘米石灰粉煤灰旧路粒料冷再生后，施做18厘米泡沫沥青冷再生；最后上行路面全幅施做6厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，下行路面全幅施做6厘米中粒式钢渣沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（二）桥涵工程

沿线共1座桥梁，为造甲桥，技术状况评定等级为二类。对桥梁裂缝、混凝土缺陷、支座脱空、伸缩缝破损等病害部位实施维修；对桥面铺装开裂部位铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（三）交通及安防设施工程

按照《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009、GB 5768—2022）重新施划交通标线，补充完善交通标志。按照交通安全相关规范，完善沿线交通安全设施，增设中央分隔带护栏、对路侧开口护栏实施外展等。

（四）主要工程量

4厘米细粒式改性沥青混凝土3.5万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土1.4万平方米，6厘米钢渣中粒式沥青混凝土1.3万平方米，18厘米泡沫沥青冷再生2.3万平方米，铣刨旧路结构0.8万立方米，波形梁护栏0.2万米，标线0.2万平方米。

三、工程投资

工程预算总投资1045万元，其中2023年安排资金860万元，资金来源为2023年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2023年S121津榆复线（迎宾路—津芦线）修复养护工程—成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2023年开工并完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2023年S121津榆复线（迎宾路—津芦线）修复养护工程施工图预算汇总表

天津市交通运输委员会

2023年3月28日

（此件主动公开）
附件

2023年S121津榆复线（迎宾路—津芦线）修复

养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	1045
一	建筑安装工程费	933.8
二	工程建设其他费用	81.2
（一）	建设项目管理费	44.2
1	建设单位管理费	20.4
2	工程监理费	19.3
3	设计文件审查费	0.8
4	竣（交）工验收试验检测费	3.7
（二）	研究试验费	6.0
（三）	建设项目前期工作费	24.3
1	勘察设计费	19.7
2	招标代理服务费	4.6
（四）	工程保险费	3.7
（五）	其他相关费用	3.0
1	竣工结（决）算咨询费	3.0
三	预备费	30.0

天津市交通运输委员会办公室 2023年3月28日印发