天津市交通运输委员会关于S324武宁线

（克黄线—武清环线）养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S324武宁线（克黄线—武清环线）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕22号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S324武宁线（克黄线—武清环线）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕228号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为克黄线（K0+000）至武清环线（K6+695），位于武清区，路段长6.695公里。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）路基路面工程

1.K0+000—K6+000沥青路面段

该路段长6公里，标准横断面布置为：绿化带或1.5米（人行道）+12米（路面）+4米（中央分隔带）+12米（路面）+绿化带或1.5米（人行道），路基全宽28—31米。

全断面铣刨4厘米沥青混凝土面层后，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位分别实施下面层或上基层挖补，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米石灰粉煤灰碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土；全断面重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

2.K6+000—K6+695水泥路面段

该路段长0.695公里。标准横断面布置为：1.5米（设施带）+12米（路面）+2—4米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米设施带），路基全宽29—31米。

全断面对水泥路面铣刨机拉毛1厘米，对混凝土板裂缝、边角脱落等病害处治后，通铺2厘米应力吸收层+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高5厘米。同步提升人行道、收水井等附属设施。

（二）桥涵工程

维修路段内桥梁4座，分别为四分干渠桥、五分干渠桥、六分干渠桥、七分干渠桥，技术状况等级均为2类。对五分干渠桥下行桥面铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层；对其余3座桥梁裂缝、混凝土破损、伸缩缝损坏等病害部位实施维修，铣刨桥面10厘米沥青混凝土铺装层，重做防水层后，重铺6厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；提升4座桥梁防撞护栏高度。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复上马台交通调查点路面感应线圈。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土16.8万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土0.2万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土2.0万平方米，18厘米石灰粉煤灰碎石0.5万平方米，铣刨旧路结构0.8万立方米，路面标线0.9万平方米。

工程预算总投资1822万元，其中2025年安排资金1420万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S119新津杨线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S324武宁线（克黄线—武清环线）养护工程施工图

预算汇总表

2025年5月14日

附件

S324武宁线（克黄线—武清环线）养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	1822
一	建筑安装工程费	1642.3
二	工程建设其他费用	127.0
（一）	建设项目管理费	72.4
1	建设单位管理费	30.0
2	工程监理费	29.7
3	设计文件审查费	1.3
4	竣（交）工验收试验检测费	11.4
（二）	建设项目前期工作费	43.4
1	勘察设计费	36.8
2	招标代理服务费	6.6
（三）	工程保险费	6.6
（四）	其他相关费用	4.6
1	工程结（决）算咨询费	4.1
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	52.7