天津市交通运输委员会关于2025年G509

唐通线等养护工程施工图设计

及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年G509唐通线等养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕35号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年G509唐通线等养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕199号），经审查，现批复如下:

工程概况

本工程主要对唐通线、通武线、津神线、丹东线等4条国道实施养护工程，共涉及6个路段，养护里程共计54.308公里。具体为：对G509唐通线（河北省玉田界—九园线）和G336津神线（津淄线—潮宗桥村）实施局部挖补，分别位于宝坻区和滨海新区；对G509唐通线（克黄线—平宝线）和G336津神线（京岚线—津文线）下行实施预防养护，分别位于宝坻区和静海区；对G230通武线（河北省遵化界—喜邦线）和G228丹东线（芦堂路—K1568+500、K1570+500—大丰线）上行实施功能性修复养护，分别位于蓟州区和滨海新区。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

1.唐通线（河北省玉田界K148+546—九园线K169+308），长20.762公里

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对局部路段不同病害部位分别实施表面层或下面层挖补。表面层挖补采用5厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米细粒式改性沥青混凝土。

2.津神线（津淄线K27+384—潮宗桥村K32+500），长5.116

公里

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对局部路段不同病害部位分别实施上面层、下面层或上基层挖补。上面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用8厘米粗粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

3.唐通线（克黄线K179+100—平宝线K186+425），长7.325

公里

行车道铣刨机拉毛0.5厘米，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道不同病害部位分别实施表面层或下面层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；挖补后加铺2.5厘米薄层罩面，行车道长高2厘米，硬路肩接顺处理。其中，唐通线与平宝线共线段（K185+850—K186+425）行车道铣刨机拉毛为1厘米，加铺薄层罩面厚度为2厘米，行车道长高为1厘米。

维修破损人行道，积水点位增设平篦式收水井及支管等排水设施。

4.津神线（京岚线K76+878—津文线K86+615）下行，长9.737公里

行车道铣刨机拉毛0.5厘米，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施上面层、下面层或上基层挖补，上面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；对京岚线—京沪高速段（K78+480）加铺0.6厘米常温精薄罩面，京沪高速—津文线段加铺2.5厘米薄层罩面，行车道长高2厘米，硬路肩接顺处理。

5.通武线（河北省遵化界K964+984—喜邦线K971+292），长6.308公里

下行：对河北省遵化界—K966+100段，全断面铣刨4厘米沥青表面层，对行车道病害部位采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土实施上基层挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。对K966+100—喜邦线段，全断面铣刨4厘米沥青表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土；全断面重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

上行：对零散路段行车道和局部硬路肩病害部位采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土实施下面层挖补。

河北省遵化界—K966+100段上行重建水泥混凝土盖板边沟，对路段内上、下行土路肩实施硬化处理。

6.丹东线（芦堂路K1565+700—K1568+500、K1570+500—大丰线K1572+760）上行，长5.06公里

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施上面层、下面层或上基层挖补，上面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；未挖补旧路路面拉毛后，加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。

（二）桥涵工程

维修路段内桥梁4座，分别为通武线淋河桥、一号桥，唐通线宝芝麻窝桥、津神线王口桥，技术评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、伸缩缝等病害部位实施维修，对通武线淋河桥、一号桥、唐通线宝芝麻窝桥等3座桥梁桥面铺装铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志。恢复现状交通调查点路面感应线圈。对唐通线大钟庄超限站水泥路面、护栏板等病害设施实施维修改造，更换称台等。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土16.6万平方米，5厘米细粒式改性沥青混凝土0.4万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土0.9万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土1.5万平方米，8厘米粗粒式沥青混凝土0.5万平方米，2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石0.9万平方米，铣刨旧路结构0.9万立方米，标线2.1万平方米。

工程预算总投资3672万元，其中2025年安排资金2800万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年G509唐通线等养护工程—中央专项—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年G509唐通线等养护工程施工图预算汇总表

2025年5月16日

附件

2025年G509唐通线等养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	3672
一	建筑安装工程费	3287.0
二	工程建设其他费用	278.7
（一）	建设项目管理费	157.6
1	建设单位管理费	55.7
2	工程监理费	51.7
3	设计文件审查费	2.5
4	竣（交）工验收试验检测费	47.7
（二）	建设项目前期工作费	100.3
1	勘察设计费	86.6
2	招标代理服务费	13.7
（三）	工程保险费	13.0
（四）	其他相关费用	7.8
1	工程结（决）算咨询费	6.9
2	工程建设交易服务费	0.9
三	预备费	106.3