天津市交通运输委员会关于S213团王线

（津文线—津神线）养护工程施工图

设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S213团王线（津文线—津神线）养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕21号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S213团王线（津文线—津神线）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕205号），经审查，现批复如下:

工程概况

本次养护工程范围为津文线（K0+000）至津神线（K7+890），位于静海区，路段长7.89公里，现状为二级公路。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

1．一般段（K0+000—K2+070，K2+570—K7+890）

路段共长7.39公里，标准横断面布置为：0.75米（硬化土路肩）+9米（路面）+0.75米（硬化土路肩），路基全宽10.5米。

全断面铣刨27厘米旧路结构后，对局部强度不满足要求的部位，采用18厘米水泥冷再生混合料或18厘米水泥冷再生混合料+40厘米旧路粒料换填补强处治。然后其上通铺18厘米水泥稳定碎石+14厘米厂拌泡沫改性沥青冷再生混合料+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米钢渣沥青玛蹄脂碎石混合料，路面长高15厘米。同步提升硬化土路肩。

2．穿村镇段（K2+070—K2+570）

该路段长0.5公里，标准横断面布置为0.75米（硬化土路肩）+9—10.5米（路面）+1.5米（设施带）或5米（人行道），路基全宽12.75—14.75米。

全断面铣刨64厘米旧路结构，对路基强度不满足部位采用40厘米旧路粒料换填后，重新铺筑20厘米水泥冷再生混合料+20厘米水泥稳定碎石+14厘米全比例中温再生沥青混合料+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米钢渣沥青玛蹄脂碎石混合料。路面不长高。重做硬化土路肩、设施带及人行道。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全防护设施。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米钢渣沥青玛蹄脂碎石混合料8.5万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土7.0万平方米，14厘米厂拌泡沫改性沥青冷再生混合料7.6万平方米，18厘米水泥稳定碎石7.0万平方米，18厘米水泥冷再生混合料5.9万平方米，波形梁护栏1.4万米，铣刨旧路结构4.0万立方米。

工程预算总投资4434万元，其中2025年安排资金3681万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S119新津杨线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：S213团王线（津文线—津神线）养护工程施工图预算

汇总表

2025年5月21日

附件

S213团王线（津文线—津神线）养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	4434
一	建筑安装工程费	4046.5
二	工程建设其他费用	259.2
（一）	建设项目管理费	137.8
1	建设单位管理费	66.3
2	工程监理费	59.3
3	设计文件审查费	3.1
4	竣（交）工验收试验检测费	9.1
（二）	建设项目前期工作费	87.9
1	勘察设计费	72.7
2	招标代理服务费	15.2
（三）	专项评价（估）费	8.5
1	项目后评估咨询服务费	8.5
（四）	工程保险费	16.2
（五）	其他相关费用	8.8
1	工程结（决）算咨询费	7.9
2	工程建设交易服务费	0.9
三	预备费	128.3