天津市交通运输委员会关于2025年高王线

泗村店总干渠桥等桥梁养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年高王线泗村店总干渠桥等桥梁养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕7号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对高王线泗村店总干渠桥等64座桥梁，根据病害情况，按照桥梁养管标准、规范规定，结合养管实际需求，实施养护工程。

二、工程内容

按照病害程度与病害性质，64座病害桥梁可分为两类：存在局部4类构件桥梁和存在影响构件耐久性或结构性能病害的桥梁。具体为:

（一）6座存在局部4类构件桥梁

主要为承重构件4类或伸缩缝构件4类，分别为：

5座承重构件4类的桥梁：北杨线引滦桥（上行）、京岚线纪庄子桥（上、下行）、崔唐线生产河桥、宝白线大杨各庄桥;

1座伸缩缝构件4类的桥梁：宝白线朱家窝新桥。

（二）58座存在影响构件耐久性或结构性能病害桥梁

23座国道桥梁：京岚线排水渠桥（上、下行）、京岚线港团引河桥（下行）、京岚线南排干桥（上行）、克黄线小石庄桥（上、下行）、克黄线九王庄桥（下行）、克黄线青龙湾桥（上行）、克黄线蓟州立交桥、克黄线桑树庵桥、京抚线溵溜大桥、克黄线韩家坝桥（上行）、通武线罗庄子桥、京抚线辛东桥、京抚线店子桥、克黄线柳河桥、克黄线梅厂桥、津神线南环津沧高速跨线桥（上行）、山深线滨石高速跨线桥（上行）、克黄线排水渠桥（上、下行）、克黄线丰产河桥（上行）、克黄线宜兴埠立交桥；

35座省道桥梁：外环线志成道互通式立交（上行）、外环线铁东路组合互通（上、下行）、外环线景致路分离式立交（上行）、外环线津蓟快速路互通式立交（上行）、外环线西减河辅道桥（上下行）、外环线永金引河1号桥（上、下行）、外环线新开河大桥（上行）、外环线北环铁路分离式立交（上行）、外环线规划金钟路分离式立交（上行）、津静线争光渠桥、团大线胜利桥、津武线滨保高速跨线桥（上、下行）、九园线津蓟跨线桥（下行）、高王线泗村店总干渠桥、大东线港北连接渠桥、武静线子牙河旱桥、滨玉线还乡河故道桥（下行）、滨玉线小新河桥（上、下行）、津海线独流减河大桥（上行）、宝白线马营渠桥（上行）、外环线津静立交桥（上行）、宝白线大五登桥（上、下行）、林大线西老鸦口排干渠桥、外环线津榆公路分离式立交（上、下行）、外环线京津塘分离式立交（上行）、外环线北运河桥（上行）、宁车沽匝道宁车沽跨线桥、河北路匝道河北路立交。

主要维修内容为：封闭桥梁上、下部结构裂缝，维修混凝土破损部位，对渗水泛白吸附部位涂刷混凝土保护剂；对津神线南环津沧高速跨线桥（上行）、宝白线大杨各庄桥、外环线新开河大桥（上行）梁底粘贴钢板加固；维修支座、伸缩缝等病害部位，更换型钢断裂、变形错台的伸缩缝，对克黄线排水渠桥（上行）、宝白线马营渠桥（上行）等2座桥梁部分病害严重的支座顶升更换；对克黄线丰产河桥局部墩柱环包玻纤套筒加固；根据病害程度对桥面铺装进行灌缝、局部表面层或双面层挖补，对京岚线南排干桥（上行）、津静线争光渠桥、武静线子牙河旱桥等3座桥梁铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装层及防水层并恢复桥面标线；更换宝白线大五登桥局部锈蚀的防撞护栏钢管，更换克黄线梅厂桥人行道栏杆；对混凝土防撞护栏内侧及人行道立面涂刷混凝土保护剂；更换缺失泄水孔篦子及泄水管；对九园线津蓟跨线桥（下行）两侧桥头跳车处进行补衬。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资3736万元，计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强桥梁病害的检查观测，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年6月16日