天津市交通运输委员会关于2025年

克黄线潮白河桥等桥梁养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年克黄线潮白河桥等桥梁养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕61号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年克黄线潮白河桥等桥梁养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕13号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次对克黄线潮白河桥（上行）、静霸线大清河支渠桥、京环线科技新区立交桥（上、下行）、宝白线潮阳大桥（上、下行）及克黄线新河桥（上、下行）等8座桥梁，根据病害情况，按照桥梁养管标准、规范规定，结合养管实际需求，实施养护工程。

二、工程内容

（一）克黄线潮白河桥（上行）

该桥位于克黄线K600+581处，宝坻区境内，上跨潮白新河，建于1989年，荷载标准为汽车—超20、挂车—120。跨径布置为2×（9×14.1米）+11×14.1米+2×（9×14.1米），桥梁全长662.7米。横断面布置为1.25米（人行道）+16.25米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），全宽为18米。上部结构为钢筋混凝土简支T梁，下部结构为桩柱式墩台。根据2024年定期检测评定结果，该桥技术状况评定为3类。

主要维修内容为：封闭桥梁裂缝，维修混凝土破损部位；维修老化开裂、脱空支座；铣刨重铺桥面铺装和桥台搭板处的沥青面层；对人行道栏杆实施改造；对混凝土防撞护栏内侧等部位涂刷混凝土保护剂；恢复路面标线。

（二）静霸线大清河支渠桥

该桥位于静霸线K26+590处，静海区境内，上跨大清河支渠，为单幅桥，建于2009年，荷载标准为公路—I级。跨径布置为3×20米，桥梁全长60米。横断面布置为1米（人行道及栏杆）+12米（桥面净宽）+1米（人行道及栏杆），全宽为14米。上部结构为先简支后连续预应力混凝土小箱梁，下部结构为肋板式桥台、桩柱式桥墩。根据2024年定期检测评定结果，该桥技术状况评定为3类。

主要维修内容为：封闭桥梁裂缝，维修混凝土破损部位；对跨中范围内出现腹板L型裂缝、梁端至1/4跨范围内腹板出现斜向裂缝的预应力小箱梁粘贴钢板实施加固；维修老化开裂的支座及支座垫石；铣刨重铺桥面铺装沥青表面层，下面层局部挖补；对人行道内侧立面等部位涂刷混凝土保护剂；恢复路面标线。

（三）京环线科技新区立交桥（上、下行）

该桥位于京环线K1156+455处，北辰区境内，上跨京津塘高速和津武线，分为上、下行主桥及上、下行辅道桥，均建于2012年，荷载标准为公路—I级。上行桥跨径布置为2×25米+3×30米+2×40米+2×30米+5×25米+（22.67米+2×20米）+（23.33米+5×25米）；下行桥跨径布置为2×25米+3×30米+2×40米+2×30米+（5×25米+22.67米）+（2×20米+23.33米）+5×25米，桥梁全长616米。主线桥横断面布置为0.5米（防撞护栏）+16米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏）+4米（中央隔离带）+0.5米（防撞护栏）+16米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），上下行主桥全宽均为17米；辅道桥横断面布置为2米（人行道）+7.5米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），单幅辅道桥全宽为10米。主桥上部结构为先简支后连续预应力混凝土小箱梁，下部结构为桩柱式墩台；辅桥上部结构为先简支后连续预应力混凝土小箱梁及整体现浇箱梁，下部结构为桩柱式墩台。根据2024年定期检测评定结果，上行桥技术状况评定为3类；下行桥技术状况评定为2类（其中，上部结构技术状况评定为3类）。

主要维修内容为：封闭桥梁裂缝，维修混凝土破损部位；对跨中范围内出现梁底横向裂缝、腹板L型裂缝，梁端至1/4跨范围内腹板出现斜向裂缝的预应力小箱梁粘贴钢板实施加固；维修老化开裂、脱空支座及支座垫石；铣刨重铺上、下行主线、辅道桥桥面铺装及桥台搭板处的沥青表面层，下面层局部挖补；对混凝土防撞护栏内侧及人行道内侧立面等部位涂刷混凝土保护剂；恢复路面标线。

（四）宝白线潮阳大桥（上、下行）

该桥位于宝白线K0+853处，宝坻区境内，上跨潮白新河，上行桥建于2007年，下行桥建于2013年，荷载标准均为公路—I级。跨径布置为4×30米+4×25米+4×（5×25米）+4×25米+3×30米，桥梁全长910米。上行桥横断面布置为1.25米（人行道及栏杆）+16米（桥面净宽）+1.25米（人行道及栏杆）；下行桥横断面布置为1.25米（人行道及栏杆）+16.75米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），上、下行桥全宽均为18.5米。上部结构为先简支后连续预应力混凝土小箱梁，下部结构为桩柱式墩台。根据2024年定期检测评定结果，上行桥技术状况评定为3类；下行桥技术状况评定为2类（其中，上部结构技术状况评定为3类）。

主要维修内容为：封闭桥梁裂缝，维修混凝土破损部位；维修老化开裂、锈蚀的支座；对混凝土防撞护栏内侧及人行道内侧立面等部位涂刷混凝土保护剂；恢复路面标线。

上行桥：对跨中范围内出现梁底横向裂缝、腹板L型裂缝，梁端至1/4跨范围内腹板出现斜向裂缝的预应力小箱梁粘贴钢板实施加固；铣刨重铺桥面铺装沥青表面层，下面层局部挖补；对中分带侧、外侧人行道及栏杆实施改造。

下行桥：更换型钢严重变形的伸缩缝；维修破损的栏杆。

（五）克黄线新河桥（上、下行）

该桥位于克黄线K586+479处，宝坻区境内，上跨鲍丘河，为双幅桥，上行桥建于2010年，荷载标准为公路—I级；下行桥建于2000年，荷载标准为汽车—超20级。跨径布置为2×17米，桥梁全长34米。横断面布置为1米（人行道）+17.16米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），上、下行桥梁全宽均为18.66米。上部结构为预应力混凝土空心板梁，下部结构为桩柱式墩台。根据2024年定期检测评定结果，上、下行桥技术状况评定均为2类。

主要维修内容为：维修混凝土破损部位；维修脱空支座及支座垫石；对防撞护栏内侧及人行道内侧立面等部位涂刷混凝土保护剂。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土4.4万平方米，6厘米中粒式沥青混凝土1.5万平方米，6厘米中粒式改性沥青混凝土1.1万平方米，标线0.2万平方米，灌缝20.8千米，封缝5.2千米，混凝土保护剂0.4万平方米，粘贴钢板348.4平方米，护栏2.5千米，铣刨沥青混凝土0.3万立方米。

工程预算总投资2243万元，其中2025年安排资金1938万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年克黄线潮白河桥等普通国省干线桥梁养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年当年开工当年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年克黄线潮白河桥等桥梁养护工程施工图预算

汇总表

2025年6月19日

附件

2025年克黄线潮白河桥等桥梁养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	2243
一	建筑安装工程费	2034.2
二	工程建设其他费用	144.3
（一）	建设项目管理费	84.7
1	建设单位管理费	35.8
2	工程监理费	35.7
3	设计文件审查费	1.6
4	竣（交）工验收试验检测费	11.6
（二）	建设项目前期工作费	46.2
1	勘察设计费	38.6
2	招标代理服务费	7.6
（三）	工程保险费	8.1
（四）	其他相关费用	5.3
1	工程结（决）算咨询费	4.8
2	工程建设交易服务费	0.5
三	预备费	64.5