天津市交通运输委员会关于2025年S112

津永线等普通省道养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S112津永线等普通省道养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕46号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S112津永线（北辰武清界—京沪高速出入口）、S129京津线（郑楼立交桥—京滨线）、S107津港线（领域路—津南滨海新区界）实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S112津永线（北辰武清界—京沪高速出入口）

本次养护工程范围为北辰武清界（K23+200）至京沪高速出入口（K30+192），位于武清区，路段长6.992公里，现状为二级公路。

1. 路基路面工程

北辰武清界—武清区二光村（K28+292），长5.092公里，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽15米；武清区二光村—京沪高速出入口，长1.9公里，标准横断面布置为：3.5米（人行道）+31米（路面）+3.5米（人行道），路基全宽38米。

沥青混凝土路面：根据路面病害程度，对病害较轻部位实施面层挖补，对病害较重部位实施上基层挖补；挖补后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

京九铁路津霸联络线地道：铣刨现状路面的1厘米微表处，维修水泥混凝土路面破损后，重新铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

更换现状破损的混凝土雨水篦子。

2. 桥涵工程

沿线桥梁2座，分别为中弘故道桥和五支渠桥，技术状况评定等级均为二类。对桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修。铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层，对局部下面层病害部位实施挖补。

3. 交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施，完善路侧护栏。

（二）S129京津线（郑楼立交桥—京滨线）

本次养护工程范围为郑楼立交桥（K5+120）至京滨线（K14+417），位于武清区，路段长9.297公里，现状为一级公路。

1. 路基路面工程

郑楼立交桥—振华西道（K9+192）、杨北公路（K11+180）—规划路（K12+180），长5.072公里，标准横断面布置为：3—4米（人行道）+18米（路面）+4米（中央分隔带）+18米（路面）+3—4米（人行道），路基全宽46—48米；振华西道—杨北公路，长1.988公里，标准横断面布置为：3米（人行道）+7米（辅道）+16米（绿化带）+15.5米（主线）+4米（中央分隔带）+15.5米（主线）+17米（绿化带）+7米（辅道）+3米（人行道），路基全宽88米；规划路—京滨线，长2.237公里，标准横断面布置为：3米（人行道）+7米（辅道）+13米（绿化带）+15.5米（主线）+4米（中央分隔带）+18米（主线）+3米（人行道），路基全宽63.5米。

主线：铣刨沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施中面层或下面层挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

辅道：铣刨沥青混凝土表面层，对病害部位实施下面层挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

在京津线与北杨线交口积水点位增设排水设施。

2. 桥涵工程

沿线桥梁1座，为北运河桥，技术状况评定等级为二类。对桥梁混凝土破损等病害部位实施维修，铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3. 交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志。恢复南北辛庄交通调查点。

（三）S107津港线（领域路—津南滨海新区界）

本次养护工程范围为领域路（K22+800）至津南滨海新区界（K40+797），位于津南区，路段长17.997公里，现状为一级公路。

1. 路基路面工程

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路段分类进行处治，其中：

（1）领域路（K22+800）—建设路（K26+500）

该路段长3.7公里，标准横断面布置为：1—2米（硬化土路肩/人行道）+11.707米（路面）+0.586米（中央隔离设施）+11.707米（路面）+1—2米（硬化土路肩/人行道），路基全宽26—28米。

行车道范围内铣刨沥青混凝土表面层，对病害部位实施中面层或下面层挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。对硬路肩病害部位实施表面层挖补。

完善领域路—津晋高速段路基两侧排水设施。

建设路（K26+500）—双东路（K31+185）

该路段长4.685公里。其中，建设路—天嘉湖路（K29+600），长3.1公里，标准横断面布置为：2米（人行道）+11.707米（路面）+0.586米（中央隔离设施）+11.707米（路面）+2米（人行道），路基全宽28米；天嘉湖路—双东路（K31+185），长1.585公里，标准横断面布置为：13米（绿化带）+11.707米（路面）+0.586米（中央隔离设施）+11.707米（路面）+13米（绿化带）。

行车道范围内铣刨沥青混凝土表面层，对病害较轻部位实施面层挖补，对病害较重部位实施上基层挖补；挖补后，重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。对硬路肩病害部位实施表面层挖补。

在建设路、二八路、天嘉湖、双东路交叉路口增设排水设施。

（3）双东路（K31+185）—津南滨海新区界（K40+797）

该路段长9.612公里。其中，双东路—双顺桥（K35+500），长4.315公里，标准横断面布置为：13米（绿化带）+11.707米（路面）+0.586米（中央隔离设施）+11.707米（路面）+13米（绿化带）；双顺桥—津南滨海新区界，长5.297公里，标准横断面布置为：2米（硬化土路肩）+11.707米（路面）+0.586米（中央隔离设施）+11.707米（路面）+2米（硬化土路肩），路基全宽28米。

对病害较轻部位实施面层挖补，对病害较重部位实施上基层挖补；挖补后，全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

2. 桥涵工程

沿线桥梁2座，为洪泥河桥和马厂减河桥，技术状况评定等级均为二类。对桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修，更换破损伸缩缝，铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3. 交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施，完善局部点位防撞护栏。恢复新八里台、中塘交通量调查点，完善K33+172处硬路肩不停车超限检测设施。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资10737万元，其中2025年安排资金8742万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S112津永线等普通省道养护工程——2025成品油税费改革中央转移支付”列支。计划2025年开工，2026年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，审华交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年6月25日