天津市交通运输委员会关于S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程施工图及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕80号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程立项的批复》（津交发〔2024〕221号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

本次养护工程范围包含2个路段，路段总长15.076公里。分别为：K4+950—东安子村（K9+471），长4.521公里；还乡河桥（K59+551）—河北唐山界（K70+106），长10.555公里。根据路面病害情况，按照公路养管规范、标准等相关规定，对该路段实施修复养护，具体为：对K4+950—东安子村段实施功能性修复养护，对还乡河桥—河北唐山界段实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）路基路面工程

1. K4+950—东安子村（K9+471）

该路段长4.521公里，位于武清区。根据横断面及沿线情况，分段设计，分类处理，其中：

（1）K4+950—健身广场（K6+040）

该路段长1.09公里，现状为二级公路，标准横断面布置为2米（人行道）+14—24米（路面）+2米（人行道），路基全宽18—28米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层或上基层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。

（2）健身广场（K6+040）—东安子村（K9+471）

该路段长3.431公里，现状为三级公路，标准横断面布置为0.75—1米（花砖硬化路肩）+7米（路面）+0.75—1米（花砖硬化路肩），路基全宽8.5—9米。

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补，下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土；全断面通铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

拆除重建破损的浆砌片石盖板边沟，更换破损收水井、硬化花砖等。

2.还乡河桥（K59+551）—河北唐山界（K70+106）

该路段长10.555公里，现状为一级公路，位于宁河区，标准横断面布置为1米（土路肩）+11米（路面）+3米（中央分隔带）+11米（路面）+1米（土路肩），路基全宽27米。

一般路段：行车道铣刨12厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施上基层或下基层挖补，上基层挖补采用18厘米石灰粉煤灰碎石，下基层挖补采用18厘米石灰粉煤灰碎石+18厘米石灰粉煤灰碎石；行车道重铺8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

局部长高路段（K64+300—K64+500）：行车道铣刨12厘米沥青混凝土面层，硬路肩铣刨2厘米沥青混凝土面层；行车道铺筑10厘米全比例中温再生沥青混合料；全断面通铺8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高10厘米。拆除重建路侧缘石，同步抬升土路肩。

完善局部超高段（K64+200—K64+800）中央分隔带的排水设施。

（二）桥涵工程

维修路段内桥梁3座，分别为蜈蚣河桥、还乡河桥和小新河桥，技术评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空等病害部位实施维修；铣刨重铺桥面铺装4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线交通安全设施。对K59+849、K62+605开口处单侧和K60+754、K61+989、K63+598、K64+134、K64+824、K65+339、K67+265、K68+923开口处双侧中央分隔带影响通视范围的波形梁护栏实施回退处理。岳龙超限站更换检测秤台为整车式动态汽车衡超限检测设备（含激光光栅识别设备），迁移现状路侧静态秤，维修破损的检测车道水泥混凝土路面，新建船岛岛体，更换检测岗亭，对超限站北侧场地环形车道实施水泥混凝土硬化，场地其他范围采用旧路铣刨料硬化处理，卸料区出口增设检查岗亭，新建站区围墙等。

三、工程投资及实施计划

主要工程量如下：4厘米细粒式改性沥青混凝土24.4万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土2.5万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土15.5万平方米，8厘米粗粒式沥青混凝土1.4万平方米，10厘米全比例中温再生沥青混合料0.4万平方米，2×9厘米厂拌热再生密级配沥青碎石2.2万平方米，18厘米石灰粉煤灰碎石13万平方米，铣刨旧路结构5万立方米，标线1.5万平方米。

工程预算总投资6466万元，其中2025年安排资金5000万元，资金来源为2025年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金和2025年成品油税费改革中央转移支付资金，分别自“S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程—2025年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金”列支4332万元，自“S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支668万元。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准

四、工期要求

项目应于2025年开工，2026年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工，

此复。

附件：S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北

唐山界）养护工程施工图预算汇总表

2025年7月4日

附件

S307梅丰线（K4+950—东安子村、还乡河桥—河北唐山界）养护工程施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	6466
一	建筑安装工程费	5913.3
二	工程建设其他费用	364.7
（一）	建设项目管理费	192.3
1	建设单位管理费	90
2	工程监理费	76.6
3	设计文件审查费	4.5
4	竣（交）工验收试验检测费	21.2
（二）	建设项目前期工作费	126.9
1	勘察设计费	107.1
2	招标代理服务费	19.8
（三）	专项评价（估）费	11
1	项目后评估咨询服务费	11
（四）	工程保险费	23
（五）	其他相关费用	11.5
1	工程结（决）算咨询费	10.1
2	工程建设交易服务费	1.4
三	预备费	188