天津市交通运输委员会关于2026年

G336津神线等养护工程立项

的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年G336津神线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕117号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对G336津神线（团王线—静海环线、京岚线—河北文安界）实施功能性修复养护；对S110津静线（进洪闸—普罗路）根据病害程度，分段实施功能性修复养护和结构性修复养护；对S380静海环线（津文线—津神线）实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）G336津神线（团王线—静海环线、京岚线—河北文安界）

两个养护路段位于静海区，路段总长21.177公里，现状均为一级公路。

团王线（K60+426）—静海环线（K64+150）长3.724公里，横断面布置为：16米（路面）+10米（中央分隔带）+16米（路面），路基全宽42米。

京岚线（K76+853）—河北文安界（K94+306），长17.453公里，其中：京岚线（K76+853）—京沪高速出入口（K78+480）长1.627公里，横断面布置为10.94米（路面）+1.12米（中央隔离护栏）+10.94（路面），路基全宽23米；京沪高速出入口（K78+480）—河北文安界（K94+306）长15.826公里，横断面布置为11.25米（路面）+3米（中央分隔带）+11.25米（路面），路基全宽25.5米。

1.路基路面工程

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对团王线—静海环线段上下行车道、京岚线—河北文安界段上行车道，K86+615—河北文安界段下行车道病害部位实施面层或上基层挖补，挖补后行车道加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩接顺处理。

对现状相交土路口实施硬化处理。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁6座，分别为港河桥（上、下行）、王口桥（上、下行）、子牙河桥（上、下行），技术状况评定等级均为二类。根据桥梁实际病害，结合养护历史，本次对港河桥（上、下行）和子牙河桥（上、下行）的桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修，对6座桥梁铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复王口、王台等2处交通量调查点路面感应线圈。

（二）S110津静线（进洪闸—普罗路）

本次养护工程范围为进洪闸（K31+800）—普罗路（K39+500），位于静海区，路段长7.7公里。

1.路基路面工程

（1）进洪闸（K31+800）—京岚线（K34+400）

该路段长2.6公里，现状为三级公路，标准横断面布置为：0.75米（土路肩）+7米（路面）+0.75米（土路肩），路基全宽8.5米。

进洪闸（K31+800）—低水闸桥（K32+630）段：路面全断面铣刨5厘米沥青混凝土面层，对行车道上基层实施挖补处治后，全断面铺筑5厘米细粒式改性沥青混凝土；低水闸桥（K32+630）—京岚线（K34+400）段：全断面铣刨5厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（2）京岚线（K34+400）—普罗路（K39+500）

该路段长5.1公里，现状为二级公路，横断面布置为1.5米（土路肩）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽15米。

全断面铣刨8厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补后，全断面铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高2厘米，硬路肩接顺处理。

（3）更换两侧路缘石。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁2座，为低水闸桥、引河桥，技术状况评定等级均为二类。对两座桥梁铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层，局部下面层病害部位实施挖补。对引河桥桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，恢复独流交通量调查点路面感应线圈。

（三）S380静海环线（津文线—津神线）

本次养护工程范围为津文线（K12+700）—津神线（K17+529），位于静海区，该路段长4.829公里，现状为一级公路，标准横断面布置为1.5米（土路肩）+22.5米（路面）+5米（中央分隔带）+22.5米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽53米。

1.路基路面工程

对行车道铣刨4厘米沥青混凝土面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对病害部位实施下面层或上基层挖补后，铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米钢渣改性沥青混凝土，行车道长高6厘米，硬路肩接顺处理。

维修破损急流槽，更换破损的缘石、侧石、花砖等。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，增设中央分隔带防撞护栏。

三、工程投资及计划实施。

工程估算总投资10760万元。计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念，贯彻养护工程动态设计要求，加强现状道路病害的跟踪观测，细化挖补位置，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算，2026年财政预算资金批复后组织进场施工。

此复。

2025年11月15日