天津市交通运输委员会关于2026年S302喜邦线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年S302喜邦线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕140号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S302喜邦线（克黄线—津围线）实施功能性修复养护；对S305潘青线（京环线—鲫鱼甸）、S212南东线（京滨线—武静线）实施结构性修复养护；对S111津霸线（外环线—武静线）根据病害程度，分段实施结构性修复养护或预防性养护。

二、工程内容

本次维修公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S302喜邦线（克黄线一津围线）

本次养护工程范围为克黄线（K19+000）至津围线（K26+738），位于蓟州区，路段长7.738公里。

1.路基路面工程

（1）克黄线（K19+000）至东环线（K23+067）段

该路段长4.067公里，其中，克黄线（K19+000）至燕山东大街（K19+579），长0.579公里，现状为城市主干路（按一级公路养护），上下行道路横断面对称布置，均为：4米（人行道）+5米（辅道）+2米（侧分带）+0.5米（路缘带）+2×3.75米（行车道）+3.5米（行车道）+0.5米（路缘带），中间设置4米中央分隔带，路基全宽50米；燕山东大街（K19+579）至东环线（K23+067），长3.488公里，现状为一级公路，上下行道路横断面对称布置，均为：4米（人行道）+4米（硬路肩）+2×3.75米（行车道）+0.5米（路缘带），中间设置4米中央分隔带，路基全宽36米。

对主路路面铣刨2.5厘米沥青面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道实施沥青混凝土面层或上基层挖补处治后，铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土，长高1.5厘米。

（2）东环线（K23+067）至津围线（K26+738）段

该路段长3.671公里，现状为二级公路，横断面布置为：5米（人行道）+5米（辅道）+2米（侧分带）+0.75米（右侧路缘带）+2×3.5米（行车道）+0.5米（中间双黄线）+2×3.5米（行车道）+0.75米（右侧路缘带）+2米（侧分带）+5米（辅道）+5米（人行道），路基全宽40米。

对主路路面铣刨4厘米沥青面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道实施沥青混凝土下面层或上基层挖补处治后，主路路面重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。

对上行辅道局部路段及下行辅道铣刨重铺4厘米细粒式沥青混凝土表面层。

（3）更换侧分带及人行道内侧破损的侧石，恢复相邻的花砖。

2.桥涵工程

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）等相关规定，结合桥梁实际病害，对营房桥桥梁裂缝、混凝土破损等病害部位实施维修，对跨中梁底横向裂缝及边梁两端斜向裂缝部位粘贴钢板，重做桥面防水层及沥青铺装层；对白马泉桥和桃园跨线桥随路面铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，重新施划交通标线，补充完善交通标志及沿线其它交通安全设施。恢复府君山交通量调查点线圈。

（二）S305潘青线（京环线一鲫鱼甸）

本次养护工程范围为京环线（K0+000）至鲫鱼甸（K4+350），位于宁河区和宝坻区，路段长4.35公里，现状为三级公路，横断面布置为：1米（土路肩）+2×3.5米（行车道）+1米（土路肩），路基全宽9米。

1.路基路面工程

（1）京环线（K0+000）至K3+000段，长3公里

全断面铣刨13厘米沥青面层，对行车道上基层采用石灰粉煤灰碎石实施挖补处治后，全断面重铺9厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（2）K3+000至鲫鱼甸（K4+350），长1.35公里

全断面铣刨10厘米沥青面层，对行车道上基层采用石灰粉煤灰碎石实施挖补处治后，全断面重铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

2.桥涵工程

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）相关规定，结合桥梁实际病害，对孙庄子桥随路面铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，重新施划交通标线，补充完善交通标志、路侧护栏及沿线其它交通安全设施。

（三）S111津霸线（外环线—武静线）

本次养护工程范围为外环线（K11+262）至武静线（K17+700），位于北辰区，路段长6.438公里，现状为二级公路，横断面布置为：0.5—3米（土路肩）+1米（硬路肩）+2×3.5米（行车道）+1米（硬路肩）+0.5—3米（土路肩），路基全宽10—15米。

1.路基路面工程

（1）外环线（K11+262）至K13+500段，长2.238公里

全断面铣刨45厘米旧路结构，重新铺筑15厘米级配碎石+20厘米厂拌热再生密集配沥青碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

（2）K13+500至永清渠桥（K14+750），长1.25公里

全断面铣刨10厘米沥青面层，对行车道沥青路面上基层采用10厘米级配碎石+20厘米厂拌热再生密集配沥青碎石挖补处治后，全断面重铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。对其中局部水泥混凝土路段，在沥青面层和水泥路面层间增设1.5厘米应力吸收层。

（3）永清渠桥（K14+750）至武静线（K17+700），长2.95公里

根据路面病害程度，对路面实施面层挖补后，全断面加铺2.5厘米薄层罩面，行车道长高2.5厘米，硬路肩接顺处理。

对武静线交叉口实施改造。

2.桥涵工程

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）等相关规定，结合桥梁实际病害，对永清渠桥拆除重建人行道栏杆，随路面铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范标准，起点处环岛渠化改造，重新施划交通标线，补充完善交通标志、路侧护栏及沿线其它交通安全设施。恢复韩家墅交通量调查点线圈。

（四）S212南东线（京滨线—武静线）

本次养护工程范围为京滨线（K0+000）至武静线（K9+780），位于武清区，路段长9.78公里，现状为一级公路，横断面布置为：1.5米土路肩（或1.5米设施带）+4米（硬路肩）+2×3.75米（行车道）+0.5米（路缘带）+5米（中央分隔带）+0.5米（路缘带）+2×3.75米（行车道）+4米（硬路肩）+1.5米土路肩（或1.5米设施带），路基全宽32米。

1.路基路面工程

对行车道铣刨沥青表面层，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对下面层或上基层实施挖补处治后，铺筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高6厘米，硬路肩接顺处理。

在K6+100处下行方向积水点位增设排水设施。

2.桥涵工程

根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）等相关规定，结合桥梁实际病害，对后河淤立交桥及龙凤新河桥裂缝、混凝土破损、支座等病害部位实施维修或更换；对后河淤立交桥（上、下行）、龙凤新河桥（上、下行）、永丰桥（上、下行）、永红渠桥（上、下行）、五支渠桥（上、下行）共10座桥随路面铣刨重铺桥面沥青混凝土铺装表面层。

3.交通工程及沿线设施

改造雍和道等4处平面交叉口左转专用车道，封闭5处中央分隔带开口，处治5处不满足视距的交叉口；按照相关规范规定，重新施划交通标线，补充完善交通标志、路侧护栏、立面标记反光膜及沿线交通安全设施。恢复后河淤交通量调查点线圈。

三、项目投资及实施计划

工程估算总投资10359万元，计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年1月27日