天津市交通运输委员会关于2026年S106

津歧线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年S106津歧线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕136号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对S106津歧线（学府路—津神线）、S314汉南线（丹东线—滨保高速出入口）实施结构性修复养护；对S310静霸线（京岚线—河北霸州界）、S122津同线（武静线—京环线）实施功能性修复养护。

二、工程内容

本次工程公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S106津歧线（学府路—津神线）

本次养护工程范围为学府路（K43+300）—津神线（K46+700），位于滨海新区，现状为二级公路。

1.路基路面工程

该路段长3.4公里，路基横断面分段布置为：学府路（K43+300）—世纪大道（K44+816）段，横断面布置为3.5米（人行道）+6米（非机动车道）+2米（绿化带）+16米（行车道）+2米（绿化带）+6米（非机动车道）+3.5米（人行道），路基全宽39米；世纪大道（K44+816）—津神线（K46+700）段，横断面布置为3.5米（人行道）+6米（非机动车道）+3.5米（绿化带）+16米（行车道）+3.5米（绿化带）+6米（非机动车道）+3.5米（人行道），路基全宽42米。

对行车道铣刨24厘米旧路结构，对局部病害部位实施下基层挖补后，重做路面结构为12厘米密级配沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

更换沿线破损的立缘石。改造易积水路段排水设施。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。

（二）S314汉南线（丹东线—滨保高速出入口）

本次养护工程范围为丹东线（K0+000）—滨保高速出入口（K8+300），位于滨海新区，现状为三级公路。

1.路基路面工程

该路段长8.3公里，路基横断面布置为：1米（土路肩）+7米（行车道）+1米（土路肩），路基全宽9米。

全断面铣刨28厘米旧路结构，重做路面结构为18厘米水泥稳定碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

更换两侧路缘石。修复破损的硬化路肩，对缺失土路肩、边坡培土处理，对相交土路口实施硬化处理。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁1座，为张家码头桥，技术状况评定为2类。铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，恢复前大坨交通量调查点路面感应线圈。

（三）S310静霸线（京岚线—河北霸州界）

本次养护工程范围为京岚线（K13+565）—河北霸州界（K27+007），位于静海区。

1.路基路面工程

（1）京岚线（K13+565）—静台路（K23+926）

该路段长10.361公里，路基横断面分段布置为：京岚线（K13+565）—梁台路（K22+330）段，现状为二级公路，横断面布置为0.75米（土路肩）+9米（路面）+0.75米（土路肩），路基全宽10.5米；梁台路（K22+330）—静台路（K23+926）段，现状为三级公路，主要横断面布置为0.75米（土路肩）+7米（路面）+0.75米（土路肩），路基全宽8.5米，其中水泥混凝土路面段横断面布置为：3米（土路肩）+7米（路面）+3（土路肩），路基全宽13米。

对京岚线K13+565—京沪高速独流收费站出入口K14+135段，根据公路两侧实际情况，实施双侧或单侧加宽。道路加宽后重新施划标线，上行方向增加专用右转车道,改造后横断面布置型式为0.75m（土路肩）+12m（0.75m硬路肩+3×3.5m车行道+0.75m硬路肩）+0.75m（上路肩），路基全宽13.5m。京沪高速独流收费站出入口K14+135-K14+295段为渐变段。同步实施交通工程及附属设施。

其余路段，对沥青混凝土路面，全断面铣刨5厘米沥青面层后，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或基层挖补后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。对K22+330—K23+350段水泥混凝土路面病害实施处治后，全断面加铺5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高9厘米，两侧3米范围内花砖进行接顺处理。

（2）静台路（K23+926）—河北霸州界（K27+007）

该路段长3.081公里，现状为二级公路，路基横断面布置为：1米（土路肩）+12米（路面）+1米（土路肩），路基全宽14米。

全断面精铣刨1厘米微表处后，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或基层挖补后，加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高3厘米，硬路肩接顺处理。

更换破损缘石、花砖，改造梁台路—台头中学积水路段排水设施。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁1座，为团结渠桥，技术状况评定为2类。铣刨桥面铺装沥青混凝土表面层，根据病害程度对局部下面层病害部位实施挖补处治后，重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复京沪立交和台头等2处交通量调查点路面感应线圈。

（四）S122津同线（武静线—京环线）

本次养护工程范围为武静线（K14+083）—京环线（K24+574），位于西青区和北辰区。

1.路基路面工程

该路段长10.491公里，路基横断面分段布置：武静线（K14+083）—一经路立交桥（K16+172）段，现状为一级公路，横断面布置为3米（人行道）+21米（路面）+3米（人行道），路基全宽27米；一经路立交桥（K16+172）—京环线（K24+574）段，现状为二级公路，横断面布置为0.75米（土路肩）+15米（路面）+0.75米（土路肩），路基全宽16.5米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施面层或上基层挖补处治后，加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米。其中，对一经路立交桥地道引路及辅路全断面铣刨4厘米沥青表面层后，对病害部位实施面层或上基层挖补处治后，全断面铺筑4厘米细粒式改性沥青混凝土。

对一经路立交桥地道检修道及五街村穿村段破损侧石、花砖维修更换。对一经路立交桥—京环线段破损缘石更换。对沿线破损收水井、检查井随道路抬高或加固。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁2座，为三号桥和大柳滩桥，技术状况评定均为2类。对三号桥和大柳滩桥铣刨桥面铺装沥青混凝土表面层，根据病害程度实施局部挖补处治后，重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复曹庄交通量调查点路面感应线圈。维修一经路立交桥地道渗水点位；提升一经路地道泵站排水能力（重建压力出水井、压力检查井、改建出水管道、提升泵站配套设施）。

三、工程投资及实施计划。

工程估算总投资10495万元。2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年1月28日