天津市交通运输委员会关于2026年

山深线滨石高速跨线桥等桥梁

养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年山深线滨石高速跨线桥等桥梁养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2026〕2号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对山深线滨石高速跨线桥（上行）和京滨线无瑕邨立交桥（下行）2座3类桥桥梁实施养护工程。

二、工程内容

（一）山深线滨石高速跨线桥（上行）

位于山深线K328+350，静海区内，建于2013年，荷载标准为公路—I级。跨径布置为4×30米+4×30米+4×30米+4×30米，桥梁全长480米。横断面布置为1.5米（人行道）+0.5米（防撞护栏）+11.5米（桥面净宽）+0.5米（防撞护栏），全宽为14米。上部结构为先简支后连续预应力混凝土小箱梁，下部结构为多柱墩、钻孔灌注桩基础。

主要维修内容为：封闭裂缝；修复混凝土缺陷；对2020年未加固的46片小箱梁底粘贴钢板加固；对4片梁端至1/4跨范围内腹板存在斜向裂缝的预应力小箱梁，在腹板两侧粘贴U型钢板加固；铣刨1—4联第1车道表面层、挖补处治局部下面层后，重铺桥面铺装沥青混凝土表面层；维修支座病害；对防撞护栏内侧根部40厘米范围、人行道地袱侧立面涂刷混凝土保护剂；恢复交通标线。

（二）京滨线无瑕邨立交桥（下行）

位于京滨线K150+600处，东丽区内，上跨无瑕路、钢花路、逢春路、银河大道，建于1992年，荷载标准为汽车—超20级，挂车—120级。跨径布置为18×20米+2×25米+31×20米+1×25米+20×20米+2×15米+6×20米+2×25米+3×20米，桥梁全长1715米。横断面布置为0.5米（防撞护栏）+8.5米（桥面净宽）+0.3米（中分带护栏），全宽为9.3米。上部结构为钢筋混凝土或预应力混凝土T梁，下部结构为组合式桥台、方形墩柱、钻孔灌注桩基础。

主要维修内容为：封闭裂缝；修复混凝土缺陷；对全桥第1车道和第4跨、22跨、67跨共3跨第2车道的桥面铺装沥青混凝土面层铣刨重铺，对3跨2车道范围的混凝土铺装局部坑槽、网裂部位实施挖补处治；改造泄水孔；维修支座病害，更换破损伸缩缝；对防撞护栏内侧根部40厘米范围、中分带地袱侧立面涂刷混凝土保护剂；恢复交通标线。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资429万元，计划2026年当年开工，2027年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年2月4日