天津市交通运输委员会关于2026年

G102京抚线（苏高路—河北玉田界）

路面改造工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年G102京抚线（苏高路—河北玉田界）路面改造工程立项的请示》（津公路中心报〔2026〕10号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对G102京抚线（苏高路—河北玉田界）上行路面实施结构性修复养护。

二、工程内容

本次维修公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）路基路面工程

本次养护工程范围为苏高路（K88+106）至河北玉田界（K100+758）上行，位于蓟州区，路段长12.652公里，现状为一级公路。其中：苏高路（K88+106）—京秦铁路（K94+920），路段长6.814公里，上下行道路横断面对称布置，均为：1米（土路肩）+3.5米（硬路肩）+2×3.75米（行车道）+0.5米（路缘带），中间设置1米中央分隔带，路基全宽26米；京秦铁路（K94+920）—河北玉田界（K100+758），路段长5.838公里，上下行道路横断面对称布置，均为：1米（硬化土路肩）+3米（硬路肩）+2×3.75米（行车道）+0.5米（路缘带），中间设置1米中央分隔带，路基全宽25米。

对上行路面全断面铣刨10厘米，根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道实施下面层或上基层挖补处治后，重铺6厘米中粒式改性沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

维修K90+500—K91+100段两侧破损侧石及花砖。

（二）桥涵工程

路段内桥梁7座，对张家店桥及大康庄东桥铣刨重铺桥面沥青铺装层并重做防水层；对溵溜东桥、蓟州立交桥、窦家楼桥、十六号桥和大康庄桥铣刨重铺桥面铺装沥青混凝土表面层。

（三）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志。恢复交通量调查点线圈。

三、项目投资及实施计划

项目估算总投资3182万元。计划2026年开工，2027年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路病害跟踪观测，加强精细化设计，精准确定挖补位置，准确计算工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年2月12日