天津市交通运输委员会关于2026年

团王线大邱庄桥等39座桥梁

养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2026年团王线大邱庄桥等桥梁养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2026〕3号）收悉。经审查，现批复如下：

一、工程规模

同意对39座国省级公路桥梁实施养护工程。根据病害发生情况，本次工程包括：一是津同线子牙河桥等2座技术状况评定为3类的桥梁；二是克黄线青龙湾桥（下行）等34座技术状况评定为2类主要承重构件为3、4类或存在安全风险构件的桥梁；三是克黄线津淄公路立交桥等3座存在桥头跳车病害的桥梁。

二、工程内容

（一）2座技术状况评定为3类的桥梁

津同线子牙河桥、滨玉线苗庄桥。

（二）34座主要承重构件为3、4类或存在安全风险构件的桥梁

1.主要承重构件4类的桥梁4座：克黄线港北联接渠桥、山深线大庄子桥（下行）、梅丰线阎杜渠桥、宝武线港北联结渠桥。

2.主要承重构件3类的桥梁17座：克黄线青龙湾桥（下行）、克黄线九王庄桥（上行）、京岚线子牙河桥（上、下行）、丹东线蓟运河大桥（上行）、津神线万家码头桥、北杨线金钟河桥（上行）、津文线杨成庄特大桥、外环线津同立交桥（下行）、林大线潮兴大桥、津汉线空港加工区一号桥（下行）、高王线龙河大桥、崔廊线京津高速跨线桥（下行）、京滨线小街人行天桥、京滨线廊园人行天桥、京滨线双街人行天桥、京滨线东丽开发区轻轨站人行天桥。

3.存在安全风险构件的桥梁13座

（1）水中墩缩颈等病害严重的桥梁3座：新津涞线王口桥、新津涞线西滩头桥、津静线南运河桥；

（2）伸缩缝、栏杆等病害影响行车安全或汛期病害隐患的桥梁10座：团王线大邱庄桥、唐通线王卜庄桥、林大线西河口桥、崔廊线大王甫桥、津芦线杨虎河桥（下行）、津芦线蓟运河大桥（上行）、武静线冯高庄桥、津涞线高村桥（下行）、京津线郑楼立交桥（上行）、平宝线窝头河桥2。

（三）3座存在桥头跳车病害的桥梁

克黄线津淄公路立交桥、克黄线宝平跨线桥、潘青线引滦桥。

维修内容

根据实际病害情况，对39座桥梁的裂缝、混凝土破损、支座、桥面铺装、伸缩缝、泄水孔等病害部位实施维修，对桥梁防撞护栏及人行道或检修道内侧立面涂刷混凝土保护剂。

此外，对新津涞线王口桥等5座桥梁部分存在缩颈、锈胀、开裂的墩柱外侧环包玻纤套筒实施加固；更换京津线郑楼立交桥（上行）、宝武线港北连接渠桥两侧人行道栏杆；更换津汉线空港加工区一号桥（下行）锈蚀严重的护栏横杆及立柱钢管；对津文线杨成庄特大桥防撞护栏上部增设栏杆；重做平宝线窝头河桥2的护坡；对京岚线子牙河桥（上、下行）、林大线潮兴大桥跨中范围内存在底板横向裂缝的共15片预应力小箱梁底板粘贴钢板实施抗弯加固，对山深线大庄子桥（下行）、京岚线子牙河桥（上行）支座至1/4跨范围内存在腹板斜向裂缝的共8片预应力小箱梁腹板两侧粘贴U形钢板实施抗剪加固；对克黄线津淄公路立交桥、克黄线宝平跨线桥、潘青线引滦桥共3座桥梁的5处桥头跳车实施衬补。

三、工程投资及计划实施。

工程估算总投资1987万元。计划2026年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

工程设计要践行“津心养护”品牌建设理念，以专项检测或评估为依据，做好道路桥梁病害跟踪观测，加强精细化设计，准确计算维修或更换工程量。深化交通组织、质量安全、减污降碳等相关要求，优化设计方案和施工工艺，确保设计文件满足相关规范、标准。

请据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

2026年2月14日