天津市交通运输委员会关于2025年

S306崔廊线等普通省道养护工程

施工图设计及预算的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S306崔廊线等普通省道养护工程施工图设计及预算的请示》（津公路中心报〔2025〕96号）收悉。根据《天津市交通运输委员会关于2025年S306崔廊线等普通省道养护工程立项的批复》（津交发〔2025〕87号），经审查，现批复如下：

一、工程概况

对S306崔廊线（大良镇南—武香线）、S101津围线（京抚线—喜邦线）、S220宝白线（唐廊线—里自沽农场）、S219九园线（克黄线—林大线）实施功能性修复养护；对S245武静线（京岚线—武清北辰界）根据病害程度，分段实施功能性修复养护或预防性养护。

二、工程内容

本次维修公路横断面、桥涵等维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、桥涵、交通工程及沿线设施等。

（一）S306崔廊线（大良镇南—武香线）

本次养护工程范围为大良镇南（K9+750）至武香线（K14+379），位于武清区，路段长4.629公里，现状为二级公路。

1.路基路面工程

（1）大良镇穿村段（K9+750—K12+018）

该路段长2.268公里，标准横断面布置为：2米（人行道）+24米（路面）+2米（人行道），路基全宽28米。

全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层；根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施下面层或上基层挖补，下面层挖补采用5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米沥青稳定碎石+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土；挖补后，全断面重铺4厘米细粒式钢渣改性沥青混凝土。

（2）一般路段（K12+018—K14+379）

该路段长2.361公里，标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+12米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽15米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式厂拌热再生沥青混凝土，下面层挖补采用5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式厂拌热再生沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米沥青稳定碎石+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式厂拌热再生沥青混凝土；对未挖补旧路路面实施拉毛处理，对硬路肩范围路面楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；全断面加铺4厘米细粒式钢渣改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩全宽范围接顺，路面边缘不长高。

（3）对K10+898—K11+150段改造排水设施；对武香线交叉口实施渠化改造；维修或更换破损的人行道花砖、侧石及缘石。

2.桥涵工程

沿线桥梁1座，为粜粮务桥，技术状况评定等级为二类。对桥梁的裂缝、混凝土破损、护坡破损等病害部位实施维修；铣刨桥面沥青铺装层后重铺5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式钢渣改性沥青混凝土，并重做防水层；改造桥梁防撞护栏。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，对K9+750—K10+263段增设中央隔离设施，对现状不满足规范要求的中央隔离设施开口进行封闭。恢复大良交通量调查点路面感应线圈。

（二）S101津围线（京抚线—喜邦线）

本次养护工程范围为京抚线（K110+535）至喜邦线（K122+703），位于蓟州区，路段长12.168公里。

1.路基路面工程

（1）京抚线（K110+535）—蓟州环线（K115+187）

该路段长4.652公里，现状为二级公路，路段范围内横断面变化较多，路面宽度16—34米，一般标准横断面布置为:1.5米（土路肩）+16米（路面）+1.5米（土路肩），路基全宽19米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路段分类进行处治，其中：

一般路段：对病害部位采用8厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土实施挖补；对未挖补旧路路面实施拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，缘石边缘2米范围内接顺处理。

马圈地道引路段：对病害部位采用18厘米沥青稳定碎石+9厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+8厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土实施上基层挖补；对未挖补旧路路面拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，缘石边缘2米范围内接顺处理。

马圈地道段：下穿京秦铁路100米范围全断面铣刨4厘米沥青混凝土表面层，对原水泥混凝土路面病害处治后，全断面重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土。地道范围其余路段，对病害部位实施4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层挖补；对未挖补旧路路面拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，缘石边缘2米范围内接顺处理。对中央区域绿化进行补植，修复马圈地道边坡局部破损部位。

津围线辅路：铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

（2）蓟州环线（K115+572）—喜邦线（K122+703）

该路段长7.131公里，现状为一级公路，标准横断面布置为：4米（人行道）+5米（非机动车道）+2米（机非分隔带）+12米（机动车道）+4米（中央分隔带）+12米（机动车道）+2米（机非分隔带）+5米（非机动车道）+4米（人行道），路基全宽50米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路段分类进行处治，其中:

一般路段：采用精铣刨清除现状1厘米微表处；对机动车道路面病害部位实施7厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土面层挖补，对路面唧浆病害部位实施7厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土挖补；加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土（其中K118+100—K119+000上行加铺采用4厘米高掺量胶粉改性沥青混凝土），路面长高3厘米。

蓟州南环与蓟州西环相交处：铣刨15厘米旧路沥青混凝土面层后，重铺8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高3厘米。

庆丰地道段：对水泥混凝土路面病害处治后，加铺2厘米应力吸收层+4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高6厘米。

滨河大街跨铁路立交桥引路段：铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层。

非机动车道:对病害部位实施4厘米细粒式沥青混凝土表面层挖补。

（3）更换破损的缘石、侧石及人行道花砖；维修或重建局部破损、坍塌的浆砌片石边沟。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁8座，分别为滨河大街跨铁路立交桥（上、下行）（含Z1—Z4匝道桥）、滨河大街跨铁路立交桥辅桥（上、下行）、公乐亭桥（上、下行）、庆丰桥（上、下行），技术状况评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、支座垫石开裂等病害部位实施维修，根据病害程度，对滨河大街跨铁路立交桥（上、下行）（含Z1—Z4匝道桥）、滨河大街跨铁路立交桥辅桥（上、下行）桥面铺装铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土表面层，局部病害部位实施5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土下面层挖补，并重做防水层；对公乐亭桥（上、下行）、庆丰桥（上、下行）桥面铺装铣刨重铺5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，并重做防水层，局部凿除重做破损桥面水泥混凝土铺装层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志与沿线交通安全设施。对现状铁路桥桥墩周围增设波形梁护栏实施防护；对蓟州环线共线段不满足规范要求的侧分带开口进行封闭；部分路口增设行人二次过街安全岛；完善K113+800处硬路肩不停车超限检测设施；恢复翠屏山交通调查点路面感应线圈；维修马圈道班屋顶；更换马圈地道泵站设备，维修泵房。

（三）S220宝白线（唐廊线—里自沽农场）

本次养护工程范围为唐廊线（K14+580）至里自沽农场K17+500），位于宝坻区，路段长2.92公里，现状为二级公路。

1.路基路面工程

标准横断面布置为：1.5米（土路肩）+16米（路面）+1.5米土路肩），路基全宽19米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路面病害部位实施表面层或下面层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用10厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土；对未挖补旧路路面拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；全断面加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，路面长高4厘米，路面边缘2米范围接顺处理。

道路终点处增设排水边沟及一道过路涵洞；更换破损的缘石，重做破损硬化土路肩。

2.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施。恢复赵辛庄交通调查点路面感应线圈。

（四）S219九园线（克黄线—林大线）

本次养护工程范围为克黄线（K0+000）至京哈高速跨线桥引路起点（K5+198）、京哈高速跨线桥引路终点（K6+840）至唐通线（K9+888）、唐通线（K11+045）至林大线（K21+110），位于宝坻区，路段总长18.311公里，现状为二级公路。

1.路基路面工程

标准横断面布置为：1米（硬化土路肩）+9米（路面）+1米（硬化土路肩），路基全宽11米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对路面病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式改性沥青混凝土，下面层挖补采用6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米水泥稳定碎石+6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

重做破损的硬化土路肩；拆除重建坍塌的浆砌片石盖板边沟；对引滦桥南桥头积水处增设排水设施。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁4座，分别为引滦桥、二支桥、前张司马桥和林亭口桥，技术状况评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空等病害部位实施维修；对二支桥挤死的抗震挡凿除重做；对林亭口桥上部梁体粘贴钢板实施加固。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，结合降级后道路编号名称调整九园线及被交道路相关标志等，维修王卜庄停车区内变形吊顶。

（五）S245武静线（京岚线—武清北辰界）

本次养护工程范围为京岚线（K0+000）至武清北辰界（K16+397），位于武清区内，路段长16.397公里。

1.路基路面工程

（1）京岚线（K0+000）—北杨线（K4+300）

该路段长4.3公里，现状为一级公路，其中京岚线（K0+000）—南东线（K3+300），长3.3公里，标准横断面布置为：2米（设施带）+23米（路面）+2米（设施带），路基全宽27米；南东线（K3+300）—北杨线（K4+300），长1.0公里，标准横断面布置为：1.5米（设施带）+12米（路面）+5米（中央分隔带）+12米（路面）+1.5米（设施带），路基全宽32米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、下面层或上基层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式沥青混凝土，下面层挖补采用6或7厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，上基层挖补采用18厘米石灰粉煤灰碎石+6或7厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土；对未挖补旧路路面拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩2米范围内接顺处理。

（2）北杨线（K4+300）—武清北辰界（K16+397）

该路段长12.097公里，现状为二级公路，标准横断面布置为：0.8米（土路肩）+12米（路面）+0.8米（土路肩），路基全宽13.6米。

根据路面病害程度，结合现状路面结构，对行车道病害部位实施表面层、中面层、下面层或上基层挖补，表面层挖补采用4厘米细粒式沥青混凝土，中面层挖补采用5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，下面层挖补采用8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土，上基层挖补采用2×9厘米沥青碎石+8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式沥青混凝土；对北杨线—K8+000、K13+000—武清北辰界段（长7.196公里）行车道路面精铣刨0.5厘米后，加铺2.5厘米超薄磨耗层（掺加温拌剂），行车道长高2厘米，硬路肩2.5米范围内接顺处理；对K8+000—K9+000、K10+000—K13+000段（长4公里）未挖补旧路路面拉毛处理后，对路面边缘楔形铣刨，路面边缘最大铣刨深度4厘米；加铺4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高4厘米，硬路肩2.5米范围内接顺处理。

2.桥涵工程

沿线维修桥梁6座，分别为西柳行桥、老龙河桥、护路沟桥、东州桥、艾蒲庄桥、渔霸口桥，技术状况评定等级均为2类。对桥梁裂缝、混凝土破损、支座脱空等病害部位实施维修，对存在桥头跳车的部位进行处治。更换护路沟桥型钢断裂的伸缩缝，对老龙河桥、护路沟桥、艾蒲庄桥、渔霸口桥、西柳行桥（北半幅）等桥梁，铣刨重铺4厘米细粒式改性沥青混凝土桥面沥青铺装表面层，局部病害部位实施6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土下面层挖补，并重做防水层。对西柳行桥（南半幅）、东州桥等桥梁，铣刨重铺6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土桥面沥青铺装层，局部凿除重做破损桥面水泥混凝土铺装层，并重做防水层。

3.交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善交通标志及沿线交通安全设施，京岚线—南东线增设中央隔离设施。在与南东线、强国道、北杨线交叉口处新建行人二次过街安全岛。恢复东南行、艾蒲庄2处交通调查点路面感应线圈。

三、工程投资

主要工程量如下：2.5厘米超薄磨耗层（掺加温拌剂）7.8万平方米，4厘米细粒式厂拌热再生沥青混凝土0.7万平方米，4厘米细粒式改性沥青混凝土58.3万平方米，4厘米细粒式钢渣改性沥青混凝土8.4万平方米，4厘米细粒式沥青混凝土8.4万平方米，4厘米高掺量胶粉改性沥青混凝土1.2万平方米，5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土5.3万平方米，6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土7.3万平方米，7厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土6.3万平方米，8厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土1.0万平方米，8厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土0.7万平方米，9厘米粗粒式厂拌热再生沥青混凝土0.2万平方米，9厘米沥青碎石1.1万平方米，18厘米水泥稳定碎石1.8万平方米，2×9厘米沥青碎石0.4万平方米，18厘米石灰粉煤灰碎石0.9万平方米，标线3.9万平方米，铣刨旧路结构3.4万立方米。

工程预算总投资10298万元，其中2025年安排资金8273万元，资金来源为2025年成品油税费改革中央转移支付资金，自“2025年S306崔廊线等普通省道养护工程—2025年成品油税费改革中央转移支付”列支。项目实施应控制在预算批复范围内，最终工程造价以竣工决算为准。

四、工期要求

项目应于2025年开工，2026年完工。

请你中心据此批复抓紧开展后续工作，加强项目管理，严格控制投资，做好绩效管理，确保项目如期完工。

此复。

附件：2025年S306崔廊线等普通省道养护工程施工图预算汇总表

2025年8月23日

附件

2025年S306崔廊线等普通省道养护工程

施工图预算汇总表

序号	工程或费用名称	投资（万元）	备注
总投资	10298
一	建筑安装工程费	9418.9
二	工程建设其他费用	580.2
（一）	建设项目管理费	312.4
1	建设单位管理费	133.1
2	工程监理费	109.5
3	设计文件审查费	7.0
4	竣（交）工验收试验检测费	62.8
（二）	建设项目前期工作费	214.3
1	勘察设计费	187.3
2	招标代理服务费	27.0
（三）	工程保险费	37.1
（四）	其他相关费用	16.4
1	工程结（决）算咨询费	13.8
2	工程建设交易服务费	2.6
三	预备费	298.9