子牙河航道维护尺度信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 航道名称 | 航道起点名称 | 航道终点名称 | 航道长度(km) | 航道等级 | 航道维护尺度 |
| 航道水深（m） | 航道宽度（m） | 航道弯曲半径（m） |
| 1 | 子牙河 | 天河桥 | 子北汇流口 | 4.550 | 内河VI级 | 1.5 | 37 | 180 |

注：

（1）天河桥至子北汇流口段航道，在大红桥为单线航道，宽21m；

（2）上述单线航道与双线航道之间的过渡段长度根据《天津市港航管理局关于公布天津市内河通航航道桥区水域范围的通告》中的桥区水域范围确定；

（3）表中航道尺度为设计最低通航水位标准下航道维护尺度，不同时间会因水位的变化而变化，本通告公布的航段航道维护尺度仅供船舶航行参考。