天津市交通运输委员会关于2025年S316

大丰线等养护工程立项的批复

天津市公路事业发展服务中心：

《天津市公路事业发展服务中心关于2025年S316大丰线等养护工程立项的请示》（津公路中心报〔2025〕92号）收悉。经审查，现批复如下:

一、工程规模

同意对大丰线（S316）、滨蓟线（S151）、津涞线（S109）、港中线（S315）等4条省道的局部路段实施养护工程，维修路段总长8.056公里。

二、工程内容

本次工程公路横断面维持原设计标准，主要维修内容包括路基路面、交通工程及沿线设施等。

路基路面工程

根据路面病害程度，对4条省道破损路段实施功能性或结构性修复养护，具体为:

1.大丰线（K0+000—K2+000）

该路段长2公里，现状为二级公路，本次实施功能性修复养护。对下行K0+000—K0+700段行车道实施上基层挖补，其余路段行车道局部病害部位实施面层挖补处治。改造积水点位排水设施。

2.津涞线（K23+380—K23+690）

该路段长0.31公里，现状为三级公路，本次实施结构性修复养护。全断面挖除重建路面结构为2×15厘米石灰土+18厘米水泥稳定碎石+5厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土。

3.滨蓟线（K0+000—K1+507）

该路段长1.507公里，现状为一级公路，本次实施功能性修复养护。行车道铣刨4厘米沥青表面层，并对局部病害部位实施上基层挖补后，重筑6厘米中粒式厂拌热再生沥青混凝土+4厘米细粒式改性沥青混凝土，行车道长高6厘米，硬路肩接顺处理，路面边缘不长高。

4.港中线（K0+000—K4+239）

该路段长4.239公里，现状为二级公路，本次实施功能性修复养护。对行车道局部病害部位实施面层或上基层挖补处治。

5.其他

更换维修路段内破损平缘石，维修破损硬化土路肩等。

（二）交通工程及沿线设施

按照相关规范规定，重新施划交通标线，完善沿线交通标志和交通安全设施。

三、工程投资及实施计划

工程估算总投资1656万元。计划2025年当年开工当年完工。

四、下一阶段工作

践行“津心养护”品牌建设理念,贯彻养护工程动态设计要求，细化各点位处治设计，深化交通组织、安全、环保等相关内容，确保设计文件满足相关规范、标准的要求。

请你中心据此批复抓紧开展相关工作，并按程序报委审批施工图设计及预算。

此复。

2025年7月18日